Descritivo móveis Capela Mortuária

* Área da cozinha

**Pia:** Em aço inox, com 120x55 cm de tamanho e 13 cm de profundidade, capacidade 22 L com a pia posicionada no lado direito, com acabamento pré-polido e 0,6 mm de espessura, peça inteiriça (sem solda).

**Balcão pia:** Com acabamento em pintura U.V na cor branca, 100% em MDP com espessura de 18mm, com 2 portas e 3 gavetas, dobradiças em aço, corrediças metálicas, com pés em PVC, nas seguintes dimensões (L 116cm x A 80cm x P 51cm).

**Torneira:** Com fixação na parede, com bica alta e móvel, bitola de ½ polegada, pressão mínima de funcionamento de 10 mca e máxima de 122 mca.

**Balcão Aéreo:** Na cor branca, 100% MDP com espessura de 18mm, com 3 portas e 1 prateleira, dobradiças metálicas nas portas, na dimensão (L 120cm x A 47cm x P 30cm).

**Fogão:** De piso na cor branca, com a mesa em aço inox, bivolt, com 4 quantidades de boca (1 queimador rádio e 3 semirrápidos), acendimento automático, com grades individuais, forno com capacidade de 61,5 L e sistema de iluminação. Dimensões (L 49,9cm x A 93cm x P 65,4cm).

**Geladeira:** Na cor branca frost free 1 porta, 220V, nas dimensões (L 61,6cm x A 153,9cm x P 69,1cm), com capacidade de 300 L.

**Mesa:** Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras na cor branca, com a mesa produzida em aço 90 mm, tampo em granito 20 mm, pés fixos em aço e acabamento em pintura eletrostática. As cadeiras são produzidas em aço 80 mm, acabamento em pintura eletrostática e revestimento em couro artificial. Mesa na seguinte dimensão (L 80cm x A 74cm X P 80cm), e as cadeiras (L 35cm x A 90cm x P 46cm).

* Área da sala

**Conjunto de sofás:** Estrutura em eucalipto de reflorestamento, enchimento do assento em espuma de densidade D26, encosto e braço de fibra siliconada, o revestimento em tecido corino na cor bege/marrom e pés em PVC cromado. Com percintas elásticas em sua estrutura para maior durabilidade e resistência por mais tempo. Sofá 3 lugares nas dimensões (L 200cm x A 100cm x P 84cm), de 2 lugares nas dimensões (L 150cm x A 100cm x P 85cm).

* Área do Quarto

**Beliche:** Camas de solteiro, com madeira de pinus de reflorestamento, pintura de verniz, com escada na lateral e grade de proteção na cama superior, nas dimensões (L 94cm x A 160cm x P 202cm), estrado e travessa em madeira, com suporte de 100kg.

**Colchão:** Dois colchões de solteiro nas dimensões (L 88cm x A 12cm x C 188cm), com espuma de densidade D20, branco, com acabamento bordado em matelassê, com proteção antiácaro, antialérgico, antifungo e antimofo.

**Cômoda:** Produzida 100% em MDP com espessura de 18mm, corrediças metálicas nas gavetas e acabamento em pintura U.V na cor branca, com 4 gavetas. Nas dimensões (L 62cm x A 86cm x P 41cm).

* Área da capela

**Ar condicionado:** Dois ares condicionados split 30.000 Btus, com ciclo de ar quente e frio, com voltagem de 220V, na cor branca, material e mão-de-obra incluso na instalação.

**Cadeira longarina:** Quinze conjuntos de cadeiras longarinas de 3 lugares, base em plástico injetado preto. Travessas em tubo de aço estrutura do encosto em tubos de aço. Estrutura na cor preta. Assento confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 465mm de largura, 420mm de profundidade 5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido á estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso. O encosto é fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por dois pinos fixadores.

Cor do assento e encosto a definir, nas seguintes medidas (178cm x 81,3cm x 41,5cm).

**Cadeiras:** Trinta cadeiras com assento e encosto em polipropileno injetada e estrutura em aço com pintura em epóxi pó cor preto anticorrosiva. A estrutura é composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16×30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig e duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em polipropileno. A estrutura da cadeira suporta até 110 Kg. Assento confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 465mm de largura, 420mm de profundidade 5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido á estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5×30 para plástico. A altura do assento até o chão é de 445mm. O encosto é fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento possuem furos para ventilação. Cor do assento e encosto a definir, nas seguintes medidas (46cm x 79,1cm x 41,5cm).